Ze dna skladovací nádrže na ropu byl odebrán sloupec parafinických úsad o výšce 500 mm. Sloupec byl následně rozdělen na vrstvy po 50 mm. Pro každou vrstvu byl stanoven průběh dynamické viskozity v závislosti na otáčkách měřícího vřetena viskozimetru. Naměřená data jsou shrnuta níže. Vytvořte v MS Excel přehlednou tabulku výsledků s popisy a orámováním a společný graf závislosti dynamické viskozity (mPa.s) na otáčkách měřícího vřetena pro všechny odebrané vrstvy (pro každou vrstvu vytvořte zvláštní datovou řadu). Posuďte, jak se změní přehlednost grafu použijete-li pro osy X a Y logartimické měřítko. Vložte na osu Y vedlejší značky a hlavní i vedlejší mřížku. Formát mřížky zvolte černá s průhledností 85 %. Výsledný graf i tabulku nakonec zkopírujte do MS Word.

vzdálenost ode dna;Otáčky (ot/min);Dynamická viskozita (mPa.s)
0 - 50 mm;1;76940
;1.5;61430
;2;51640
;2.5;46050
		
50 - 100 mm;1;78790
;1.5;66840
;2;55010
;2.5;47850
		
100 - 150 mm;0.2;201850
;0.5;154770
;1;102950
		
150 - 200 mm;0.2;272130
;0.5;135290
;1;93940
;1.5;77970
		
200 - 250 mm;0.2;311440
;0.5;146470
;1;102670
;1.5;78680
		
250 - 300 mm;1;74430
;1.5;69000
;2;57140
		
300 - 350 mm;1;30350
;1.5;25740
;2;21400
;2.5;20030
;3;19050
;4;16980
;5;15580
;6;14240
;10;11100
		
350 - 400 mm;1;22210
;1.5;17940
;2;15590
;2.5;14670
;3;13600
;4;11750
;5;10590
;6;9640
;10;7530
;12;6970
;20;5560
		
400 - 450 mm;60;140
;100;120
;200;130
		
450 - 500 mm;50;50
;60;51
;100;55
;200;57

