(Zadání: Upravte následující text podle pokynů uvedených v závorkách, pokyny v závorkách neupravujte, můžete je smazat, všechny nadpisy stejné úrovně mají stejný formát, jejich číslování je popsáno na konci textu. Formáty písem jsou uspořádány jako styl písma, velikost, eventuelně další parametry )

Zemní plyny (Nadpis první úrovně, Arial, 13,5, tučné, předsazení 0,5cm, mezera před odstavcem 6 pt)

Všeobecně (Nadpis druhé úrovně, Arial, 12, tučné, předsazení 0,63cm, mezera před odstavcem 6pt)
Zemní plyny se těží samostatné nebo spolu s ropou (Arial Black,11,5)

Oddělení přírodního benzínu a zkapalněného topného plynu z mokrých zemních plynů absorpcí pracím olejem (Nadpis druhé úrovně)
Absorpční zařízení pracuje asi takto: (Arial Narrow, 10,5)

Výšemolekulární, za normálních poměrů kapalné parafinické uhlovodíky (C7-C20) z ropy (Nadpis první úrovně)

Dříve než se budeme zabývat těmito parafinickými uhlovodíky, zmíníme se krátce o složení ropy a o jejím zpracování. (Bookman Old Style, 12, kursíva)

Složení rop (Nadpis druhé úrovně)
Nejdůležitější surovinou pro petrochemii je vedle zemních plynů ropa. (Courier New, 11, podtržené)

Zpracování ropy (destilace, krakování, lehké krakování - "viscosity breaking") (Nadpis druhé úrovně)
Destilací se ropa rozdělí na jednotlivé frakce. (Garamond, 12,5)

Výšemolekulární parafinické uhlovodíky C7-C20 z ropy (Nadpis druhé úrovně)
Uvážíme-li, že existuje mnoho izomerů nejen parafinických uhlovodíků, ale i uhlovodíků ostatních typů, (Impact, 10)

Oddělení parafinických uhlovodíků z ropných frakcí extrakční krystalizací za použití močoviny (Nadpis druhé úrovně)
Dnes dovedeme z ropy a jejích frakcí oddělit za použití močoviny podíl parafinických uhlovodíků s rovnými řetězci. (Tahoma, 9,5)

Ropný parafín (Nadpis první úrovně)

Všeobecně (Nadpis druhé úrovně)
Ropný parafín odpadá při odparafínování olejových frakcí. (Times New Roman,11)

Oddělování parafínu z olejových frakcí (Nadpis druhé úrovně)
Odparafínování mazacích olejů se dnes převážně provádí rozpouštědly. (Arial, 12, barva písma modrá)

Čištění parafínu (Nadpis druhé úrovně)
Parafíny odpadající při rozpouštědlovém odparafínování obsahují ještě 30-35% oleje a mají hnědou barvu. (Arial, 12, barva, zvýraznění fialové, barva písma žlutá)

Možnosti zpracování parafínu (Nadpis druhé úrovně)
Ropný parafín je směs homologických parafínů převážně s rovnými řetězci. (Arial, 12, písmo přeškrtnuté a stínované)

(Víceúrovňové číslování: Nadpisy první úrovně očíslovány římskými číslicemi s tečkou, čísla tučná. Nadpisy druhé úrovně očíslovány Velkými tiskacími písmeny s tečkou, písmena tučná.)
